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Введение
НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ С ИЗДЕЛИЕМ, НЕ ОЗНАКОМИВШИСЬ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ!!!!
Настоящее руководство по эксплуатации разработано в соответствии с ГОСТ 2.601- 2013, ГОСТ 2.610—2013 и предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом действия, установкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием камерной печи ТК 01-24-350.
Настоящее руководство по эксплуатации удостоверяет гарантированные  предприятием-изготовителем основные параметры и характеристики изделия. 
Руководство по эксплуатации должно постоянно находиться с изделием. 
Настоящая документация является руководством по эксплуатации на данный тип оборудования. Наличие или отсутствие отдельных элементов конструкции определяется договором поставки. 
Эксплуатация и обслуживание изделия в строгом соответствии с рекомендациями, изложенными в руководстве по эксплуатации, обеспечит безотказную работу и сохранение на длительный период его первоначальных характеристик. 
Все записи в руководстве по эксплуатации производятся только чернилами или шариковой ручкой черного или фиолетового цвета, отчетливо и аккуратно. 
В результате постоянного совершенствования оборудования могут возникнуть расхождения между документацией и оборудованием.
Комплектация оборудования соответствует договору поставки оборудования. 
Информация в данном руководстве может быть изменена без предварительного уведомления. 
Несмотря на принятые меры по обеспечению точности содержания данного документа, вся содержащаяся в нем информация, заявления и рекомендации не являются какой-либо гарантией, явной или косвенной. Несмотря на тщательные проверки, документ может содержать ошибки. 
	C целью правильной и безопасной эксплуатации  оборудования внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности, описанными в данном руководстве, общепринятыми нормами и правилами безопасности, принятыми для данного типа оборудования. 
Поставка осуществляется в соответствии с договором поставки. Технические характеристики изделия  и комплектация соответствуют техническому заданию и спецификации договора. 
Параметры, указанные в технических характеристиках, являются расчетными, действительные их значения уточняются при горячих испытаниях печи. 



ВНИМАНИЕ
Возможность применения оборудования в конкретном производственном процессе должна определяться покупателем в момент приобретения оборудования.
Производитель не несет ответственности за несоответствие исправного оборудования технологическому процессу покупателя.
Производитель не может знать всех особенностей технологического процесса покупателя.
Технологический режим нагрева/выдержки разрабатывает потребитель оборудования. 
Оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими  или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний о работе оборудования. 
Оборудование предназначено для промышленного применения силами квалифицированного персонала, который должен быть способен физически и психически выполнять работы, имеющие определенную техническую сложность, проинструктирован соответствующим образом на право работы и техобслуживания данного оборудования, способен понимать содержание данного Руководства по эксплуатации и технике безопасности, знаком со специфическими правилами работы с конкретным оборудованием. 
. 


1. Назначение изделия 
1.1. Электропечь сопротивления с выкатным подом ТК 01-24-350. (далее по тексту Изделие) изготовлено ООО «Экопром-НТ». 
1.2. Изделие предназначено для проведения термообработки садки из различных материалов в рабочей среде. Изделие должно использоваться строго по назначению. К применению по назначению относится также изучение данной инструкции по эксплуатации и соблюдение всех, содержащихся в ней, указаний — особенно правил техники безопасности. К применению по назначению относится также проведение всех работ по контролю и техобслуживанию через установленные промежутки времени. 
1.3. Изделие соответствует конструкторской документации и ТУ 28.21.13-001-01037100-2019. 
1.4. Среда рабочего пространства - воздух, не содержащий легковоспламеняющихся и взрывоопасных смесей. 
1.5. Максимальная температура - 900°С. 
1.6. Условия эксплуатации: 
· Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 — УХЛ 4.2; 
· Категория размещения по ГОСТ 15150-69 — «4»; 
· Высота установки над уровнем моря - не более 9000м; 
· Относительная влажность воздуха при температуре 25°С - не более 80%; 
· Диапазон температуры окружающей среды - от +5°С до +35°С. 
1.7. По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха приборы, применяемые в изделии, соответствуют группе В2 ГОСТ Р 52931—2008. (температура окружающего воздуха от +5°С до +35°С и относительной влажности до 80% при +25°C) 
1.8. Температура на наружной поверхности изделия соответствует TУ 28.21.13–001–01037100–2019. 


2. Технические требования 
2.1. Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89. 
2.2. Предприятию-изготовителю предоставляется право производить замену материалов, комплектующего оборудования, приборов, методов металлопокрытий, видов термообработки и цветов окраски в целях повышения качества изделий и внешнего вида. 
2.3. Сварные соединения выполнены с соблюдением правил в соответствии с ГОСТ 14771—76. 
2.4. Качество электрического монтажа изделия соответствует требованиям конструкторской документации.
2.5. Предельное отклонение мощности изделия от установленного значения составляет не более ±10%. 


3. Требования к эксплуатации 
3.1. К работе с изделием допускается квалифицированный персонал, обученный правилам работы на данном оборудовании, прошедший соответствующий инструктаж и изучивший руководство по эксплуатации на изделие и терморегулятор(ы). 
3.2. Условия эксплуатации изделия, в части воздействия механических факторов внешней среды, должны соответствовать группе М1 по ГОСТ 17516—72. 
3.3. Окружающая среда должна быть пожаровзрывобезопасной, не содержать токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, способных оказать вредное воздействие на комплектующие элементы и материалы печи. 
3.4. Не допускаются удары по корпусу изделия и шкафу управления. 
3.5. Изделие должно использоваться при температуре окружающей среды от +5°С до + 35°C. 
3.6. Над технологическими отверстиями оборудования, через которые осуществляется отвод продуктов нагрева, рекомендуем разместить зонт(ы) вентиляции, подключенные к общей системе вентиляции помещения, в котором размещено оборудование. Высота размещения зонта(ов) над ближайшими к нему(ним) элементами оборудования должна составлять не менее 500 мм. 
3.7. Не допускается эксплуатация изделия при наличии неисправностей отдельных узлов, приборов и механизмов (например, терморегулятора, термопары). 
3.8. В случае необходимости замены термопары, в гарантийный период эксплуатации, требуется обязательное согласование с фирмой изготовителем изделия. 
3.9. По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц производить чистку изделия и шкафа управления изнутри и снаружи, проверять затяжку всех резьбовых соединений. 
3.10. Во избежание сбоя термической программы и выхода изделия из строя из-за скачков напряжения не допускается эксплуатация изделия без контроля ответственных лиц. 
3.11. Материал футеровки изделия и нагревателей хрупок, поэтому не допускаются касания и удары по ним заготовками либо приспособлениями. 
3.12. В соответствии с ГОСТ ИСО 10816-1-97, изделие приравнивается к Зоне А, Классу 2 по вибрационной устойчивости.
3.13. 

4. Устройство и принцип работы 
4.1. Изделие содержит рабочую камеру, которая оснащена многослойной теплоизоляцией. Рабочая камера оснащена многослойной теплоизоляцией: 
Слой футеровки - керамоволокнистые маты. 
Материал футеровки очень хрупок! Не допускайте ударов по футеровке. 
4.2. Нагревательные элементы камеры изделия выполнены из проволоки фехраль, тип стали Х23Ю5Т, согласно DIN 17470. Нагреватели свиты в спирали на муллитокремнеземистых трубках, располагаются на боковых и задней стенках. Спирали составлены в две зоны нагрева. Их расположение обеспечивает равномерное распределение температуры по рабочей камере изделия. Питание спиралей и их коммутация проведена снаружи изделия. Концы нагревателей закрыты кожухами из листовой стали. 
4.3. В качестве датчиков температуры рабочей камеры изделия  используются термопреобразователи ТХА, установленные в рабочей камере изделия. 
4.4. Контроль и регулирование температурных режимов в камере изделия осуществляется с помощью Термадата 17E6, установленным в шкафу управления. Подробнее о работе Термодата 17Е6 в инструкции по эксплуатации прибора. 
4.5. В крыше изделия выполнены шибера — отверстия для удаления продуктов термообработки естественным путем. 
4.6. Дверь изделия расположена фронтально, открывается вертикально вверх по направляющим за счет механизма привода двери. Механизм привода содержит мотор-редуктор (NMRW090), приводные звездочки, приводные и тяговые цепи (08B-1), ведомые звездочки. Крайние положения двери фиксируются конечными выключателями. 
4.7. Под изделия выкатной с электромеханическим приводом. Механизм движения пода обеспечивает перемещение подины в горизонтальной плоскости с возможностью ее остановки в промежуточном положении. Механизм содержит мотор-редуктор (NMRW090), приводные звездочки, приводные и тяговые цепи (16B-1), ведомые звездочки. Крайние положения пода фиксируются конечными выключателями. 
4.8. Рабочая камера изделия оснащена карбидокремниевыми плитами, Шкаф управления расположен рядом с корпусом изделия. 
4.9. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид печи, не ухудшающие ее эксплуатационные показатели без обновления данной инструкции. 



5. Маркировка 
5.1. Маркировка изделия соответствует требованиям ГОСТ 18620-86 и содержит данные: 
· рабочую температуру; 
· заводской номер; 
· электрическую мощность изделия; 
· напряжение изделия; 
· дату изготовления изделия. 
5.2. Маркировочные данные выполнены в соответствии с требованиями конструкторской документации. 


6. Подготовка к работе 
6.1. Перед подключением изделия внимательно изучите настоящее руководство. 
6.2. Подготовку изделия к работе необходимо проводить в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и общепромышленными правилами безопасности. 
6.3. Освободить изделие от промежуточной упаковки. При распаковке следить за тем, чтобы не повредить изделие распаковочными инструментами. 
6.4. Установить изделие ровно на фундамент. При перемещении избегать сильных ударов, толчков и перекосов. Фундамент должен исключать передачу на изделие возможных толчков и колебаний. Расстояние до стен помещения должно быть не менее 500 мм. 
6.5. Не допускается установка изделия в местах с резким изменением температуры и влажности. 
6.6. Осмотреть изделие на выявление возможно появившихся при транспортировке неисправностей. 
6.7. Произвести монтаж оборудования. Работы по установке - монтажу и электромонтажу установки - должны проводиться только квалифицированным персоналом при соблюдении правил техники безопасности. 
Важно! 
Перед началом работ по установке необходимо проверить оборудование на повреждения при транспортировке. 
Убедитесь, что в рабочей зоне находятся только лица, которым поручена эта работа и во время работ по установке другие люди опасности не подвергаются. 
После проведенного монтажа необходимо провести следующие настройки и проверки: 
· Убедиться в том, что все защитные устройства установлены и работают. 
· Заземлить изделие. 
· Удалить из рабочей зоны все предметы и материалы, которые для работы изделия не требуются. 
· Подключить изделие к питающей сети согласно нанесенной маркировке. 
· Перед включением изделия необходимо убедиться, что все провода внешних соединений подсоединены правильно, электроизоляция на них не повреждена, контакты электропитания надежно закреплены, корпус изделия заземлен. Рабочий спай термопары выходит в рабочую камеру. 
· Проверить направление движения всех приводных механизмов. 
· Произвести повторную регулировку концевого выключателя. 


7. Указания по технике безопасности 
7.1. При монтаже и эксплуатации установки у потребителя следует пользоваться следующими документами: 
· «Правилами устройства электроустановок», действующее издание; 
· «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», действующее издание; 
· ГОСТ 12.2.007.9-93 «Безопасность электротермического оборудования»; 
· ПОТ Р М-005-97 «Межотраслевые правила по охране труда при термической обработке металлов»; 
· «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», действующее издание. 
7.2. К эксплуатации изделия допускается персонал, знающий правила эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В, обученный технике безопасности при работе с изделием, ознакомленный с его устройством и монтажом. 
7.3. Подключение, техническое обслуживание (проверка) изделия к электрической сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, обслуживающий данную электрическую сеть. 
7.4. Перед началом работы с изделием необходимо убедиться в ее исправности, правильном подключении к электрической сети и контору заземления. 
Работать с изделием при ненадежном заземлении категорически запрещается! 
7.5. В целях обеспечения безопасности при подключении и обслуживании изделия необходимо следовать «Правилам устройства электроустановок», «Правилам эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевым правилам по охране труда». (правила безопасности). 
7.6. Окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не насыщенной токопроводящей пылью, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, которые могут вызвать разрушение металлов и электроизоляционных материалов. 
7.7. Запрещается эксплуатировать изделие в условиях воздействия повышенной влажности, агрессивных сред, а также на открытых площадках. 
7.8. Обслуживающему персоналу запрещается: 
· производить подключение изделия через сетевые удлинители; 
· работать с неисправным изделием (повреждение токоподводящего провода, появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции, нехарактерного шума, нечеткой работе выключателя и т.п.); 
· оставлять изделие, подключенное к сети, без надзора; 
· устранять неисправности изделия, подключенного к электрической сети; 
· натягивать и перекручивать токоподводящий провод; 
· проводить работы при неисправном сетевом кабеле; 
· снимать во время работы кожуха, крышки и другие детали, защищающие находящиеся под напряжением части изделия от прикосновения; 
· производить работы без специальных средств защиты. 
7.9. Рекомендуемые средства защиты третья группа специальной защитной одежды для интенсивности теплового излучения до 5 кВт/м по ГОСТ 12.4.176—89, средства защиты рук по ГОСТ 12.4.103-83, щиток защитный наголовный МТЗ-С по ГОСТ 12.4.023-84. 
7.10. Рекомендуется работать в спецодежде: 
· костюм х/б с огнезащитной пропиткой ГОСТ 12.4.045; 
· рукавицы брезентовые ГОСТ 12.4.010; 
· очки защитные ГОСТ Р 12.4.230.1—2007; 
· ботинки кожаные ГОСТ 12.4.187. 
7.11. Токоподводящий провод должен быть защищен от случайного повреждения (например, токоподводящий провод следует подвешивать). Непосредственное соприкосновение токоподводящего провода с горячими и масляными поверхностями не допускается. 
7.12. Изделие не отвечает условиям безопасности, если: 
· Имеются дефекты, выходящие за нормы браковки; 
· Неисправны приборы безопасности, предохранительные и заземляющие устройства; 
· Не укомплектовано пригодным и испытанными в срок средствами защиты; 
· Эксплуатируется с истекшими сроками технического освидетельствования узлов, частей и приборов гостехнадзора и энергонадзора (если данные приборы и инструменты подлежат освидетельствованию); 
· Неисправны блокировки, световая или звуковая сигнализация; 
· Имеются другие технические нарушения и отступления от эксплуатационной документации для конкретного образца (системы, узла), представляющие угрозу для жизни и здоровья людей. 
Внимание!!!! Все виды технического обслуживания должны производиться после отключения изделия от сети. При нарушении нормальной работы изделие необходимо отключить от сети и принять меры по устранению неисправностей. Ремонтные работы вести только после снятия напряжения и в холодном состоянии. 
7.13. Производитель не несет ответственность за нарушение правил эксплуатации. 
7.14. Остаточные риски. 
Определение «остаточного риска». 
«Опасность, которую нельзя полностью устранить методом проектирования или защиты, или очевидная потенциальная опасность». 
При использовании оборудования необходимо обращать внимания на следующие остаточные риски, которых нельзя избежать. 
Для безопасной работы и техобслуживания оборудования необходимо знать общие правила техники безопасности в стране использования и всегда выполнять положения следующих инструкций: 
· Перед работой с оборудованием оператор должен внимательно изучить руководство по эксплуатации и обладать достаточными знаниями о технических характеристиках оборудования и об управлении им. 
· Оператор должен пройти обучение для эффективной работы с оборудованием. 
· Техническое обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами. 
· Постороннему или неквалифицированному персоналу запрещается осуществлять управление, регулировку или ремонт оборудования. 
· В случае неисправности работы оборудования или повреждения элементов необходимо обратиться к обслуживающей организации (внутренней/сторонней). Не пытайтесь устранить повреждения самостоятельно. 
· Запрещается осуществлять ремонт без предварительной подготовки и самостоятельный ремонт. В сомнительном случае обратитесь к квалифицированному специалисту для проведения обслуживания. 
· Запрещается осуществлять проверку и/или замену элементов во время работы оборудования. 
· Во избежание собственных рисков необходимо использовать только те электрические устройства, которые правильно подсоединены к системе заземления и соответствуют стандартам национальной безопасности. 
· В случае ремонта в труднодоступных местах следует использовать лестницу или поднимающий механизм, которые соответствуют стандартам национальной безопасности в стране, где эксплуатируется оборудование. 
· В случае осуществления ремонта вблизи с оборудованием или под ним следует убедиться в отсутствии движущихся деталей, которые могут начать вращаться, и в отсутствии неустойчивых по своей природе элементов на оборудовании или вблизи с ним. В любом случае заблокируйте детали с помощью соответствующих инструментов. 
· Всем лицам, кроме оператора, запрещается находиться или работать в зоне работающего оборудования. 
· Перед включением оборудования следует предупредить об этом людей, находящихся рядом. 
· Категорически запрещается использовать оборудование в целях, не оговоренных настоящим руководством по эксплуатации. Оборудование должно эксплуатироваться в соответствии с рекомендуемыми нормами, без нарушения действующего законодательства соответствующей страны, даже если в стране, в которой используется оборудование, отсутствуют положения, регулирующие данную сферу деятельности. 
· Работающее оборудование должно находиться под постоянным присмотром. 
7.15. Квалификация персонала 
Квалифицированным персоналом или квалифицированными операторами считаются лица, которые прошли специальное обучение и обладают опытом в монтаже, эксплуатации, техобслуживании, ремонте и транспортировке оборудования. 
Зона в непосредственной близости от оборудования - зона, в которой безопасность, здоровье и самочувствие персонала подвергается риску. 
Оборудование предназначено для промышленного применения силами квалифицированного персонала, который соответствует нижеперечисленным характеристикам: 
· Работники должны быть совершеннолетними; 
· Работники должны быть способны физически и психологически выполнять работы, имеющие определенную техническую сложность; 
· Работники должны быть соответствующим образом проинструктированы на право управления и техобслуживания оборудования; 
· Работники должны быть способны выполнять доверенную им работу; 
· Работы должны быть способны понимать содержание Руководства по эксплуатации и технике безопасности; 
· Работники должны знать, как вести себя в аварийных ситуациях.
7.16. Производитель не несет ответственности за нарушение правил эксплуатации. 
Рекомендуем в целях безопасной эксплуатации оборудования, руководствоваться местным законодательством и здравым смыслом. 


ЗАПРЕЩАЕТСЯ
· Допускать к работе лиц, не изучивших настоящее РЭ и не прошедших инструктаж по технике безопасности при работе с электрическими приборами; 
· Работа изделия при снятой обшивке; 
· Оставлять включенное изделие без контроля ответственных лиц; 
· Эксплуатировать изделие без защитных устройств на токоведущих частях; 
· Эксплуатировать изделие в случае неисправности концевого выключателя(ей); 
· Осматривать и ремонтировать токоведущие части, находящиеся под напряжением; 
· Работать с изделием при ненадежном заземлении или при отсутствии заземления; 
· Производить термообработку изделий, вступающих в реакцию с материалом нагревателей; 
· Производить термообработку изделий, нагрев которых может повлечь возгорание/взрыв либо образование взрывоопасной среды в рабочей камере изделия. 
· Использовать изделие в помещениях, где в воздухе могут содержаться пары легковоспламеняющихся веществ. 
· Перегревать изделие выше 900°C. 
Производитель не несет ответственности за результаты несоблюдения мер безопасности. 


8. Порядок работы 
8.1. Подайте силовое питающее напряжение на вводные клеммы шкафа управления. (Загорится лампочка «Ввод» на лицевой стенке ШУ) 
8.2. Взведите выключатель-разъединитель и вспомогательные автоматические выключатели. (Загорится лампочка «Главный Вкл» на лицевой стенке ШУ) 
8.3. Поверните переключатель «Управление» в положение «Вкл». (Включится индикация Терморегулятора Термодат 17Е6) 
8.4. Откройте дверь изделия до срабатывания концевого выключателя. Для этого нажмите и удерживайте переключатель «Дверь откр.». 
8.5. Загрузите садку на под изделия. Предварительно должны быть установлены карбидокремниевые плиты на поду изделия. 
8.6. Закройте дверь изделия с помощью соответствующих переключателей на лицевой стенке ШУ. После того, как дверь закроется, должен сработать концевой выключатель и загореться лампочка «Нагрузка Вкл» на лицевой стенке шкафа управления. 
8.7. Внимательно изучите инструкцию на терморегулятор. На заводе изготовителе изделия уже выставлены все необходимые настройки, в том числе и тип термопреобразователя, соответствующий техническому заданию на изделие!!! 
8.8. Задайте необходимую программу режима термообработки. 
8.9. Включите режим термообработки. 
8.10. После выполнения термообработки дождитесь полного охлаждения рабочей камеры изделия и отключите питание. 


9. Техническое обслуживание 
9.1. Техническое обслуживание изделия должно выполняться потребителем, либо уполномоченными организациями в соответствии с нормативными документами, действующими на момент проведения обслуживания. 
Запрещается 
· проводить работы на изделии без руководства и постоянного наблюдения должностных лиц или руководителей работ; 
· изменять объем, технологию, последовательность операций предусмотренных эксплуатационной документацией; 
· отключать технические средства блокировки и предупреждения об опасности; 
· применять при работах нетабельное оборудование, аппаратуру и инструмент; 
· работать с помощью неисправного оборудования, аппаратуры, инструмента; 
· применять приборы, сосуды, работающие под давлением, и грузоподъемные средства, не прошедшие положенного переосвидетельствования. 
9.2. Не реже одного раза в год проверять сопротивление электрической изоляции. Измерение производить мегаомметром между корпусом электрошкафа и выводами нагревателей. Показания мегаомметра должны быть не менее 0,5 Мом. 
9.3. При работе изделия необходимо следить за исправностью нагревателей, за показаниями на терморегуляторе. О замеченных неисправностях немедленно сообщите сменному мастеру или энергетику и произведите запись в журнале. 
9.4. Ежедневно, перед началом работы, убедитесь в отсутствии повреждений изделия, в надежности крепления кабеля питания и заземления. 
9.5. Не реже одного раза в шесть месяцев проверять состояние электроконтактных соединений. При необходимости контакты зачистить и подтянуть. 

Внимание!!!!! Ежемесячно проверяйте надежность всех контактов электрической цепи. Периодически производить чистку от пыли системы охлаждения силовых элементов и всего шкафа управления. 
9.6. Не реже одного раза в год зачищайте до блеска места под болты заземления и покрывайте их смазкой Литол-24 ГОСТ 21130—75. 
9.7. Нагреватели требуют периодического осмотра. Проводить визуальную проверку целостности нагревательных элементов в рабочей камере изделия на выявление возможных смещений, проломов, выпадений, провисаний и прочих дефектов. При их выявлении дальнейшая эксплуатация изделия запрещена до устранения этих неисправностей. 
9.8. Не реже одного раза в месяц проводить продувку сухим воздухом контактов изделия и шкафа управления, при сильной запыленности проводить очистку по мере запыления. 
9.9. Регулярно, но не реже одного раза в месяц проводить повторную регулировку всех концевых выключателей. 
9.10. Регулярно, по мере образования проводить очистку пода от окалины; 
9.11. В остальных случаях следует пользоваться следующими документами 
· «Правилами устройства электроустановок», действующее издание 7. 
· «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», действующее издание. 
· «Безопасность электротермического оборудования», ГОСТ 12.2.007.9-93. 
· «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 12.1.004-91. 
· «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. 
9.12. Все виды технического обслуживания должны производиться после отключения изделия от сети.
9.13. 9.13. Техническое обслуживание комплектующих изделий производить в соответствии с руководством по эксплуатации этих изделий. 
9.14. В случае возврата оборудования для гарантийного или не гарантийного ремонта, оборудование должно быть полностью очищено от загрязняющих и радиоактивных веществ. Возвращая оборудование поставщику, вы гарантируете безопасность возвращаемого оборудования. Наличие загрязняющих веществ может являться основанием для отказа проведения работ с данным оборудования. 
Выполняйте все предписанные работы по техобслуживанию (настройка, очистка, смазка, техобслуживание, контроль) своевременно. Учитывайте также специальные указания для отдельных компонентов в этой инструкции по эксплуатации. 
9.15. Перед выполнением работ по техобслуживанию необходимо учесть следующее: 
· Подход к рабочей зоне соответствующей части установки закрыть и убедиться в том, что посторонних в рабочей зоне установки нет; 
· Работы внутри изделия должны выполняться 2 людьми; 
· Убедитесь в том, что все части установки охладились до комнатной температуры; 
· Убедитесь, что для замены крупных частей установки имеются соответствующие подъемные устройства и грузозахватные приспособления; 
· Немедленно заменяйте все части установки, которые не находятся в безукоризненном состоянии; 
· Убедитесь в том, что все использованные инструменты, материалы и устройства снова убраны из рабочей зоны;
· Очистите рабочую зону и удалите выступившие жидкости или другие вещества; 
· Убедитесь в том, что все защитные устройства изделия снова безукоризненно работают. 
9.16. По завершению работ по техобслуживанию и перед пуском изделия обратите внимание на следующее: 
· Еще раз проверьте все, ослабленные перед этим резьбовые соединения, на прочность. 
· Убедитесь в том, что все удаленные перед этим защитные устройства, крышки снова правильно установлены. 
· Убедитесь в том, что все использованные инструменты, материалы и устройства снова убраны из рабочей зоны. 
· Очистите рабочую зону и удалите выступившие жидкости или другие вещества. 
· Убедитесь в том, что все защитные устройства изделия снова безукоризненно работают. 
· Распределительный шкаф и все блоки электроснабжения всегда держать закрытыми. 
· При всех работах, выполняемых на проводящих ток частях изделия или на проводах, к работам привлекается второй рабочий, который в случае необходимости выключит главный выключатель. 
· Электрические устройства ни в коем случае не очищать с помощью воды или аналогичных жидкостей. 
9.17. Замена термопары: 
· отсоединить контакты термопары от колодки; 
· вынуть поврежденный датчик из изделия; 
· установить исправный датчик в изделие; 
· подсоединить контакты к колодке, соблюдая полярность; 
9.18. Замена нагревателей: 
· открыть дверь до срабатывания концевого выключателя и выкатить под; 
· обесточить изделие; 
· демонтировать токозащитный кожух, на наружной стенке изделия, закрывающий концы нагревателя(ей); 
· отсоединить сгоревший нагреватель(я) от фиксирующих зажимов; 
· демонтировать сгоревший нагреватель(я); 
· смонтировать новый нагреватель (и) по месту установки; 
· закрепить нагреватель и силовой кабель фиксирующими зажимами; 
· закрыть нагреватель токозащитным кожухом; 
· подать питание; 


10. Характерные неисправности и методы устранения 
10.1. Характерные неисправности и методы их устранения представлены в таблице 1. 
Таблица 1 - Характерные неисправности и методы устранения. 
 
	Неисправность
	Причина
	Способ устранения

	Изделие не включается 
	Нет питания 
	Проверить питание электросети

	Изделие не разогревается 
	Обрыв термопары
	Заменить термопару

	
	Обрыв в цепи нагревателя
	Устранить обрыв

	
	Обрыв в цепи управления
	Устранить обрыв

	
	Перегорание нагревателя
	Заменить нагреватель

	Время разогрева 
существенно увеличилось
	Низкое напряжение питающей сети
	Проверить напряжение питающей сети

	
	Перегорание нагревателя
	Заменить нагреватель





11. Транспортировка изделия 
11.1. Транспортирование изделия и ее составляющих производится любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим их сохранность и целостность при температуре от - 30°C до + 50 °C. 
11.2. Вся конструкция изделия и ее составные части должны храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях в условиях, исключающих попадания: атмосферных осадков, прямого солнечного излучения и воздействия резких колебаний температур. 
11.3. Не допускается хранения химикатов, кислот, щелочей, аккумуляторов в одном помещении с изделием. Содержание сернистого газа в концентрации не более 0,13 мг/м3 и хлористых солей не более 0,3 мг/м3. 
11.4. Температура окружающего воздуха при хранении изделия должна быть в пределах от +5°С до +35°С. 
11.5. Относительная влажность воздуха при температуре +25°С должна быть не выше 80%, а при +30°С не более 50%. 
11.6. При соблюдении условий хранения срок хранения составляет не более 2-х лет до ввода в эксплуатацию. 
11.7. Транспортировка изделия в соответствии с нормами транспортировки не влечет за собой изменения метрологических характеристик. 


12. Сушка изделия 
12.1. Следующую процедуру сушки необходимо произвести после ремонта изделия, при котором была произведена замена внутреннего слоя футеровки, или пред вводом в эксплуатацию. 
12.2. Сушка изделия один из наиболее ответственных этапов ввода изделия в эксплуатацию. Нарушение режима сушки приводит к дефектам в футеровке изделия.
12.3. Сушка ведется по следующему графику: 
Нагрев от 20°С до 400°С в течение 3 часов.
Выдержка на 400°С в течение 2 часов.
Нагрев от 400°С до 800°С в течение 3 часов.
Выдержка на 800°С в течение 2 часов.
12.4. После длительной транспортировки или хранения изделия на влажном воздухе, перед началом сушки, до включения нагревателей, необходимо выдержать изделие в помещении с относительной влажностью воздуха не более 75% в течение двух суток. 
13. 
Утилизация изделия 
13.1. После срока эксплуатации изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. 
13.2. Металл изделия может быть использован в качестве вторсырья. 
Футеровка вторичному использованию не подлежит. 
13.3. Изделие драгоценных металлов не содержит. Для термопары —  см. документацию завода-изготовителя
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1. Установить электропечь на место эксплуатации. 
2. Освободить электропечь от промежуточной упаковки, стараясь не повредить в процессе распаковки.
3. Установить рельсовый путь по местам его крепления на печи, соединить болтами. 
4. Установить подину внутрь электропечи на рельсы. Проложить цепь и закрепить ее в соответствующих местах. 
5. Выкатить подину на 300-400 мм, проложить поверх картон. На картон положите дверь, стекловолокном внутрь.
6. Установить направляющие двери таким образом, чтобы дверь могла свободно перемещаться по направляющим пазам. 
7. Монтировать вал привода двери с мотор-редуктором. Проложить цепь, натянуть цепь натяжителями. 
8. Закрепить концевые выключатели. 
9. Установить шкаф управления. 
10. Соединить шкаф управления с печью комплектом проводов. 
11. Заземлить печь и шкаф управления. 
12. Подать силовое питающее напряжения на шкаф управления. 
13. Закатить под. Сдвинуть направляющие к печи таким образом, чтобы дверь в опущенном состоянии была плотно прижата к окну камеры печи. 
14. Произвести финальную обкатку двери/подины для настройки концевых выключателей. 

